.

Juhipoolne kaitsme-releekarp:
1. 15A - esimesed udutuled
2. - 5A - vasakpoolsed gabariidituled ja tagumine numbrivalgustus
3. - 10A - valgustuse väljalülitus
4. - 10A - parem lähituli ja tulede korrektor
5. - 10A - vasak lähituli
6. - 30A - esimeste eletriliste istmete regulaatorid
7. - 25A - klaasipuhasti mootor ja pesuri pump
8. - 5 A - raadio
9. - 15A - signaal
10. - 15A - vasak kaugtuli
11. - 15A - parem kaugtuli
12. - 5A - parempoolsed gabariidituled
13. - 20A - süütelukk
14. - 20A - tuulutuse ventilaatori mootor
15. - 10A - tagumised udutuled
16. - 20A - esiistmete soojendus
17. - 20A - sigaretisüütajad
18. - 10A - päevasõidutuled
19. - 15A - tulede pesurid
20. - 20A - tagaklaasi soojendus
21. - 10A - peeglite soojendus
22. - 10A - mahuandurid ja tehase alarm
23. - 7,5A- armatuuri valgustus
24. - 15A - keskluku süsteem ja salongi valgustus
25. - 15A - elektriline katuseluuk
26. - 30A - esimesed elektriaknad
27. - 10A - turvapadjad - Airbag
28. - 30A - tagumised elektriaknad
29. - 15A - suunatuled,pidurituled ja pagasniku valgustus

Ja nüüd kah releed veel samas karbis:
R1 - pruun - tagaklaasi pesur
R2 - punane - esimese klaasipuhasti interval
R3 - valge või kollane - lähituled
R4 - hall - tagaklaasi soojendus
R5 - kollane - salongi valgustuse periood
R6 - valge või kollane - kaugtuled
R7 - sinine - päevasõidu tuled
R8 - punane - tulede pesurid
R9 - valge - esimesed udutuled
R10- pruun - signaal
R11- kollane - starteri blokeering(ainult automaatkastiga)
R12- kollane - tagumised elektriistmed
R13- vaba
R14- sinine - päevasõidu tuled

1. Ja nüüd kaasistuja poolne karp:
30. - 20A - nivoo regulaator
31. - 3A - EEC IV (mälu)
32. - 30A - ABS - süteem
33. - 20A - käiviti,roolivõimu juhtklapp
34. - 15A - käiviti relee
35. - 30A - konditsioneeri tiiviku mootor
36. - 3A - ABSi moodul(juhtplokk)
37. - 20A - mootori käivituse juhtplokk
38. - 30A - esiklaasi soojenduse parem pool
39. - vaba
40. - 10A - lambdaandur
41. - 30A - esklaasi soojenduse vasak pool
42. - 15A - kütusepump
43. - vaba
44. - 30A - konditsioneer
45. - 10A - ohutuled
46. - 30A - ABSi moodul
47. - 30A - ABSi pump
I - 80A - kaitsme-releekarbi toide
II - 60A - kaitsme-releekarbi toide
III - 60A - kaitsme-releekarbi toide
IV - 50A - diisli eelsoojendus küünalde süsteem.

Ja nüüd releed samas karbis.
R16 - sild ABSi mooduli jaoks
R17 - roheline või violetne - kütusepump
R18 - hall - esiklaasi soojendus
R19 - pruun - mootori käivitus
R20 - pruun - nivoo regulaator
R21 - must - süütelukk
R22 - kollane - tuulutuse ventilaatori mootor
R23 - kollane - konditsioneeri I relee
R24 - roheline - konditsioneeri väljalülitamine
R24A- pruun - konditsioneeri sisselülitamine(ainult Dohc mootoril)
R25 - kollane - konditsioneeri II relee