Juhipoolne kaitsme-releekarp:
1. 15A - esimesed udutuled ja peeglite soojendus
2. - 5A - vasakpoolsed gabariidituled ja tagumine numbrivalgustus
3. - 10A - valgustuse väljalülitus
4. - 10A - parem lähituli ja tulede korrektor
5. - 10A - vasak lähituli
6. - 30A - esimeste elektriliste istmete regulaatorid
7. - 25A - klaasipuhasti mootor ja pesuri pump
8. - 5 A - raadio
9. - 15A - signaal
10. - 10A - vasak kaugtuli
11. - 10A - parem kaugtuli
12. - 5A - parempoolsed gabariidituled
13. - 20A - süütelukk
14. - 15A - tagumised suunatuled ja pidurituled
15. - 7,5A - tagumised udutuled
16. - 7,5A - elektroonika
17. - 7,5A - elektroonika
18. - 10A - päevasõidutuled (parempoolsed)
19. - 20A - tulede pesurid
20. - 20A - tagaklaasi soojendus
21. - 10A - elektrilised peeglid
22. - 20A - mahuandurid, tehase alarm ja keskluku süsteem
23. - 5A - armatuuri valgustus
24. - 15A - audiosüsteem ja salongi valgustus
25. - 30A - elektriaknad
26. - 30A - esimesed elektriaknad
27. - 10A - turvapadjad - Airbag
28. - 30A - tagumised elektriaknad ja elektriline katuseluuk
29. - 25A - soojendusseadme puhuri mootor

Ja nüüd kah releed veel samas karbis:
R1 - tagaklaasi puhastaja
R2 - tuuleklaasi udulüliti
R3 - lähituled
R4 - tagaklaasi soojendus
R5 - salongi valgustuse periood
R6 - kaugtuled
R7 - päevasõidu tuled
R8 - vaba
R9 - esimesed udutuled
R10 - signaal
R11 - starteri blokeering(ainult automaatkastiga)
R12 - tagauste lukustus
R13- vaba
R14 - päevasõidu tuled

1. Ja nüüd kaasistuja poolne karp:
30. - 20A - nivoo regulaator
31. - 10A - EEC IV (mälu)
32. - vaba
33. - 20A - süüte reguleerimine
34. - 15A - mootori juhtimissüsteem
35. - 30A - konditsioneeri tiiviku mootor
36. - 10A - voolusäästja (aku)
37. - 20A - mootori käivituse juhtplokk
38. - 30A - esiklaasi soojenduse parem pool
39. - 30A - jahutusseadme puhur
40. - 20A - lambdaandur
41. - 30A - esklaasi soojenduse vasak pool
42. - 15A - kütusepump
43. - 20A - sigaretisüütajad ja istmesoojendused
44. - 30A - konditsioneer
45. - 10A - ohutuled
46. - 30A - ABSi moodul
47. - 30A - ABSi pump
I - 80A - kaitsme-releekarbi toide
II - 60A - kaitsme-releekarbi toide
III - 60A - kaitsme-releekarbi toide
IV - 50A - diisli eelsoojendus küünalde süsteem.

Ja nüüd releed samas karbis.
R16 - voolusäästja (aku)
R17 - roheline või violetne - kütusepump
R18 - hall - esiklaasi soojendus
R19 - pruun - mootori käivitus
R20 - pruun - nivoo regulaator
R21 - must - süütelukk
R22 - süütelukk
R23 - süütelukk
R24 - roheline - konditsioneeri väljalülitamine
R25 - vaba